|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TiefbauBrunnenhof 65420 EhrendingenTelefon +41 056 200 77 40bauverwaltung@ehrendingen.chwww.ehrendingen.ch |  | Ehrendingen_blau_33 |
| **Gesuch Strassenaufbruch**(spätestens 7 Tage vor geplantem Baubeginn einzureichen) |  |
|  |  |  |

**Gesuchsteller / Werk:** 

 

**Bauleitung:** 

 

**Unternehmung:** Graben 

A 

**Unternehmung:** Belag 

 

 (Name, Adresse, Wohnort, Telefonnummer, Mailadresse)

**Betroffene Strasse:**  **Nr.:** 

**Parzellen Nr.:** 

**Zweck:** 

**Grabenausmasse: Fahrbahn:** Länge:  m Breite:  m

 Fläche:  m2

 **Gehweg:** Länge:  m Breite:  m

 Fläche:  m2

**Baubeginn:**  **Dauer:** 

Beilagen: - Massstäblicher Katasterplan (Ausschnitt) 1-fach mit Lagebezeichnung

**Ort / Datum: Der Gesuchsteller:**

 (Name, Unterschrift)

 ………………………...

**Diese Bewilligung und die dazugehörenden Dokumente *"Weisungen an Gesuchsteller"*, *"Rettungsdienste"* und *"Technische Vorschriften"* sind dem beauftragten Bauunternehmer abzugeben!**

Hiermit erteilen wir die Bewilligung für die Ausführung der vorstehend umschriebenen Grabarbeiten unter folgenden Bedingungen und Auflagen:

1. Die beigelegten "*Weisungen an Gesuchsteller" (Beilage 1)* und "*Technische Vorschriften"* *(Beilage 3)* mit Normalien sind Bestandteil der Bewilligung.
2. Die Vorschriften über die Ausführung von Grabarbeiten im öffentlichen Strassengebiet (SNV, SUVA, BaV) sind strikte einzuhalten. Sie gehen anderslautenden Bestimmungen des Werkvertrages vor.
3. Die Signalisierung muss nach "SN 640 886 Temporäre Signalisation" auf Haupt- und Nebenstrassen **durch den Bauunternehmer** erfolgen. Die Mindestdurchfahrtsbreiten (>3.0 m) sind einzuhalten. Sollte es unumgänglich sein, die Strasse für den Durchgangsverkehr sperren zu müssen, ist dies mit der Gemeinde Ehrendingen, Bau Planung Umwelt abzusprechen. Zudem sind sämtliche "*Rettungsdienste" (siehe Beilage 2)* und **sämtliche betroffenen Anstösser** rechtzeitig zu informieren.
4. Im Zusammenhang mit den Grabarbeiten sind folgende Organe für die Werkleitungen zuständig. Vor Baubeginn sind die entsprechenden Normen und Richtlinien der einzelnen Werke **durch den Bauunternehmer** einzuholen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kreisgeometer BadenKatasterkopien** | Steinmann | Bahnhofstrasse 40 | 5400 Baden | T: 056 200 18 60 |
| **Elektra** | Genossenschaft Elektra | Freienwilerstrasse 3 | 5420 Ehrendingen | T: 056 221 73 73 |
| **Wasser** | Wasserversorgung | Freienwilerstrasse 3 | 5420 Ehrendingen | T: 056 222 82 47 |
| **UPC-Cablecom Gmbh** | UPC-Cablecom Gmbh | Belpstrasse 36 | 3007 Bern | www.upc-cablecom.ch |
| **Swisscom** | Swisscom Contact Center |  |  | T: 0800 477 587 |
| **Private Kanalisation, Gewässerschutzstelle** | Ing.Büro Baerlocher Partner AG | Weststrasse 7 | 5426 Lengnau | T: 056 250 43 10 |
| **Signalisationen** (Anfrage) | Gemeinde EhrendingenBau Planung Umwelt | Brunnenhof 6 | 5420 Ehrendingen | T: 056 200 77 40 |

1. Besondere Bedingungen siehe Beilagen 1 - 3

 **Gemeinde Ehrendingen**

**Ort / Datum: Bau Planung Umwelt**

 ………………………...

Geht an: - Gesuchsteller

 - Werkdienst

 - Strassenkartei